速测上传接口文档（v2.1）

本内容由用户通过“有道云笔记”发布，并不代表有道的立场

**接口说明**

为满足项目客户需求，同时提升软件的扩展性，我方指定接口规范如下，请贵方仔细阅读以下内容：

1.接口版本：v2.1

2.支持POST,GET提交方式

3.数据编码建议使用UTF-8编码提交，接口自带自动转码功能，默认不开启，如需要启用自动转码功能需加参数 trans=1 来开启。

4.查看已完成上传的数据，需要参数 did=1&show=table来查看上传数据。

5.返回值类型统一为JSON数据格式，例如： {“status”:1,info:”success”}。

6.更新时间：2019.3.1

7.废弃旧版接口

**2. 农产品、畜产品检测信息上传接口**

接口地址：[http://app2.sinoverse.cn:9090/demo/api/ncp/fastcheck](http://app.sinoverse.cn:9090/zt/api/ncp/fastcheck)2

参数说明：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名 | 参数类型 | 参数说明 | 备注 | 必填 |
| 1 | did | varchar(64) | 设备ID | 例如：001，每台设备唯一代码 | 是 |
| 2 | jczbh | varchar(64) | 检测站编号 |  | 否 |
| 3 | jcdw | varchar(64) | 检测单位 |  | 是 |
| 4 | rwbh | varchar(64) | 任务编号 |  | 否 |
| 5 | bjdw | varchar(64) | 被检测单位 |  | 是 |
| 6 | jcxm | varchar(64) | 检测项目 |  | 是 |
| 7 | jcdt | varchar(64) | 检测时间 | 格式：2017-03-22 12:22:11 | 是 |
| 8 | jcz | varchar(100) | 检测值 | 去掉检测值单位，例:18.12 | 是 |
| 9 | szdw | varchar(64) | 检测值单位 | %，ppt，默认:% | 否 |
| 10 | jgpd | varchar(64) | 判定结果 | 汉字：合格或不合格 | 是 |
| 11 | ybbh | varchar(64) | 样本编号 |  | 否 |
| 12 | ybmc | varchar(64) | 样本名称 |  | 是 |
| 13 | ybcd | varchar(64) | 样本产地 |  | 否 |
| 14 | xlbz | varchar(64) | 限量标准 | GB/T 5009.199-2003 | 是 |
| 15 | sbbh | varchar(64) | 设备型号 |  | 是 |
| 16 | xlz | varchar(64) | 限量值 | 50 | 是 |
| 17 | jcy | varchar(64) | 检测员 |  | 否 |

返回值:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名 | 参数类型 | 参数说明 |
| 1 | status | int | 1成功 0失败 |
| 2 | info | string | 失败原因： 01.did can not be empty -> **设备id不能为空** 02.no login user under the company -> **该企业下未创建登陆用户** 03.jcdw can not be empty ->**检测单位不能为空** 04.bjdw can not be empty -> **被检测单位不能为空** 05.jcxm can not be empty ->**检测项目不能为空** 06.jcdt can not be empty -> **检测时间不能为空** 07.jcz can not be empty -> **检测值不能为空** 08.jgpd can not be empty -> **判定结果不能为空** 09.ybmc can not be empty -> **样本名称不能为空** 10.xlbz can not be empty -> **限量标准不能为空** 11.sbbh can not be empty -> **设备型号不能为空** 12.xlz can not be empty ->**限量值不能为空** |

查看上传数据

上传地址?did=设备id&show=table